# ID 120470

Kein Pendelfahrweg.
Beschreibung | Bei der Pendelachse wurde keine gültige Pendelbewegung programmiert. Falsch: %osc N10 X[OSC_ON 1ST_POS=50 2ND_POS=50 FEED=1000] N20 M30

Richtig:

%osc

N10 X[OSC_ON 1ST_POS=-100 2ND_POS=100 FEED=1000]

N20 M30

Für weitere Informationen zu Pendelbewegung siehe
[FCT-A8// Kapitel: Beschreibung],
[PROG// Kapitel: Pendelachsen].

Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch.
Abhilfe | Klasse | 6 | Pendelnullposition und Auslenkung oder Pendelumkehrpositionen prüfen. Es muss Pendelfahrweg vorhanden sein, welcher sich aus der Differenz der Pendelumkehrpositionen ergibt.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
%2: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°]
Pendelumkehrposition 1.
%3: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°]
Pendelumkehrposition 2.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.