# ID 20029

Getriebestufe unzulaessig.
Beschreibung | Die Anzahl der pro Achse verfügbaren Getriebestufen und damit der anwählbare Wertebereich ist von der Systemkonfiguration abhängig. Die Zählung der Stufen beginnt bei 1, so dass Werte kleiner 1 unzulässig sind. Werte ab 65536 sind ebenfalls generell ausgeschlossen.

Beispiel:

Falsch:

N10 G00 X0 Y0 Z0

N20 G112 X0

N1000 M30

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern. Korrekten Wert für die Getriebestufe eingeben.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
%2: | Grenzwert [-]
Unterer Grenzwert
%3: | Logische Achsnummer [-]
Fehlertyp | 1, 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm..