# Maximaler Kanaloverride (P-CHAN-00056)

P-CHAN-00056 | Begrenzung des maximalen Kanaloverrides
Beschreibung | Über den Parameter kann der maximale Override im Kanal begrenzt werden.
Parameter | max_vb_override
Datentyp | UNS16
Datenbereich | 0 ≤ max_vb_override ≤ 2000 (Maximalwert des Kanaloverrides, applikationsspezifisch)
Dimension | 0.1%
Standardwert | 1000
Anmerkungen | Parametrierbeispiel: Der maximale Kanaloverride wird auf 150 % begrenzt. max_vb_override 1500