# Logische Achsnummer (P-AXIS-00016)

P-AXIS-00016 | Logische Achsnummer
Beschreibung | Die logische Achsnummer ist eine systemweit eindeutige Identifikationskennung für jede Achse. Über die logische Achsnummer erfolgt die komplette Verwaltung der Achsdaten im NC-Kern.
Parameter | kopf.achs_nr
Datentyp | UNS16
Datenbereich | 0 < achs_nr < MAX(UNS16)
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: ---- | R,S: ----
Standardwert | 1
Antriebstypen | ----
Anmerkungen | Eine logische Achsnummer darf nicht mehrfach verwendet werden. Die logische Achsnummer '0' ist nicht erlaubt. Die Zuordnung der Achsbezeichnung im NC-Programm zu einer logischen Achse (logischen Achsnummer) erfolgt in den Kanalparametern [CHAN].

Dieser Eintrag wird beim Aktualisieren der Achsparameterliste nicht übernommen, zur Aktualisierung ist ein Neustart der Steuerung notwendig.