# ID 60214

RPF waehrend einer Bewegung nicht erlaubt.
Beschreibung | Für die Achse wurde eine Referenzpunktfahrt kommandiert während sie sich bewegte.
Reaktion | Klasse | 6 | Abbruch des NC-Programmes / SPS-Baustein meldet Fehler.
Abhilfe | Klasse | 6 | Achse stoppen bevor Referenzpunktfahrt kommandiert wird.
Parameter | %1: |
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der Spindel.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.