# ID 60320

Slaveachse meldet Fehler bei aktiver Kopplung.
Beschreibung | Dieser Fehlermeldung ist ein Fehler auf der Slavespindel einer aktiven MC_GearIn oder MC_CamIn Kopplung vorausgegangen. Der Achsparameter P-AXIS-00564 legt fest, ob bei einem Fehler auf einer Slaveachse während aktiven MC_GearIn oder MC_CamIn Kopplung auch die Masterachse gestoppt wird.
Reaktion | Klasse | 6 | Bewegungsstopp der Achsen.
Abhilfe | Klasse | 6 | Fehlerursache auf der Slavespindel prüfen
Parameter | %1: |
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der Masterspindel.
%2: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der Slavespindel, die den Fehler verursacht hat
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.