# Parameter

## Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter | Beschreibung
@P4 | Messweg in der X-Achse (inkrementell) Positiver Wert, der Messtaster fährt in positiver X-Richtung Negativer Wert, der Messtaster fährt in negativer X-Richtung
@P19 | Vorpositionierung entlang der Z-Achse

## Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter | Beschreibung
@P7 | Nullpunktverschiebung, die beschrieben werden soll (WCS) G54 bis G59 Eingabe ohne Adresse "G" Falls nicht angegeben, dann nur Messung, aber kein Schreiben
@P12 | Sollwinkel [Grad] Standardwert = 0
@P17 | Vorpositionierung entlang der X-Achse