# Programmierbeispiel

Dieser Zyklusaufruf graviert den Text "ISG kernel" in die Werkstückoberfläche. Die Linienbreite der Buchstaben ist durch den Radius des verwendeten Werkzeuges gegeben.

## Programmierbeispiel

Gravieren

T15 D15 ; Tool data

M6 ; Tool change

G90 G54 S1500 M3 F1000 ; Technology data

; cycle call parameter:

#VAR

V.L.SurfacePositionZ = 0 ; Z-Position of workpiece surface

V.L.RetractionPlane = 20 ; Z-Position of retraction plane

V.L.SafetyClearance = 2 ; relative value of safety clearance

V.L.Depth = 0.2 ; depth of path milling

V.L.TextSize = 2 ; size of text

#ENDVAR

G00 X10 Y10 ; position of text

L CYCLE [NAME = "SysMillEngrave.ecy" \

@P1 = V.L.SurfacePositionZ \

@P2 = V.L.RetractionPlane \

@P3 = V.L.SafetyClearance \

@P4 = V.L.Depth \

@P21 = "ISG kernel" \

@P53 = V.L.TextSize \

]

M05

M30