# ID 21490

Unzulaessige Anzahl von Transformationsachsen bei Anwahl Orientierungsmodus.
Beschreibung | Die Verwendung bzw. Anwahl der Funktion #ORI MODE[] ist nur in Verbindung mit vollständigen Transformationen mit Orientierungsachsen zulässig [KITRA].
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und korrigieren.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Kinematik ID
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
Anzahl von Transformationachsen der aktiven kinematischen Transformation
%3: | Unterer Grenzwert [-]
Minimal erforderliche Anzahl von Transformationsachsen
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.