# Verteilung der Lose auf mehrere Taktzyklen (P-AXIS-00243)

P-AXIS-00243 | Verteilung der Lose auf mehrere Taktzyklen
Beschreibung | Der Parameter definiert eine Anzahl von Lagereglerzyklen, auf die das Umkehrspiel (Lose) verteilt wird. Die Verteilung wird entsprechend einer sin2 - Funktion vorgenommen. Der Parameter wird auch bei einer doppelseitigen Spindelsteigungsfehlerkompensation verwendet, wenn eine Richtungsumkehr stattfindet.
Parameter | lr_param.n_backlash_cyc
Datentyp | UNS16
Datenbereich | 0 < n_backlash_cyc < 20
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: Interpolationstakte | R,S: Interpolationstakte
Standardwert | 0
Antriebstypen | ----
Anmerkungen | Wird der Wert 0 bzw. 1 angegeben, wird die Lose sprungförmig innerhalb eines Zyklus an den Antrieb ausgegeben. Ein Wert größer 1 bewirkt eine Verteilung entsprechend der sin2-Funktion. Durch Verwendung dieser Funktion werden noch größere Fehler am Werkstück vermieden, weil bei einer großen Lose die Maschine weniger stark angeregt wird.