# Fehlerreaktion bei Messtyp 7 (P-CHAN-00266)

P-CHAN-00266 | Fehlerreaktion bei Messtyp 7
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann bei Messtyp 7 (Messen mit Fahren auf Festanschlag) die Fehlerreaktion beeinflusst werden, falls im Messsatz der Festanschlag nicht detektiert wird. Für den Fall, dass keine Fehlermeldung ausgegeben wird, wenn der Festanschlag nicht gefunden wurde, positioniert die CNC trotzdem am Ende der Messfahrt auf die aktuellen Achsistwerte, damit ein möglicher Schleppabstand abgebaut wird (falls z.B. der angegebene Schleppabstandsgrenzwert nicht vollständig erreicht wurde).
Parameter | meas_fixed_stop_no_error
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0: Ausgabe einer Fehlermeldung, wenn der Festanschlag nicht detektiert wurde (Default). 1: Keine Ausgabe einer Fehlermeldung, wenn der Festanschlag nicht detektiert wurde.
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen | Parametrierbeispiel: meas_fixed_stop_no_error 1