# ID 110282

Änderung des Direktzugriffs auf den Nocken erfordert Neustart der Steuerung.
Beschreibung | Der Parameter P-AXIS-00036 der den direkten Zugriff auf die Nockensignale über Treiberfunktionen kennzeichnet kann bei laufender CNC nicht geändert werden. Der geänderte Parameter wird nicht übernommen, der zuvor aktive Wert bleibt weiterhin gültig.
Reaktion | Klasse | 1 | Keine.
Abhilfe | Klasse | 1 | Den Eintrag P-AXIS-00036 nur im Konfigurationsmodus bzw. bei inaktiver CNC ändern.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
%2: | Aktueller Wert [-]
Aktueller Wert von P-AXIS-00036.
%3: | Korrigierter Wert [-]
Korrigierter Wert von P-AXIS-00036.
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.