# ID 22142

Ordnung des Tiefpassfilters für die Abstandsregelung liegt außerhalb des erlaubten Datenformats.
Beschreibung | Bei der Filterung der Sensorwerte für die Abstandsregelung kann über das Schlüsselwort „DISTC_ORDER“ die Ordnung für den Tiefpassfilter angegeben werden. Der Wert liegt außerhalb des erlaubten Datenformats. Weitere Informationen zur Programmierung der Abstandregelung in [FCT-M3// Programmierung]
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen und Modifizieren des Werts für „DISTC_ORDER“ im NC-Programm.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
Fehlerhaft programmierte Wert für „DISTC_ORDER“
%2: | Unterer Grenzwert [-]
Unterer Grenzwert für „DISTC_ORDER“
%3: | Oberer Grenzwert [-]
Oberer Grenzwert für „DISTC_ORDER“
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.