# Rampenzeit für Beschleunigungsaufbau (P-AXIS-00196)

P-AXIS-00196 | Rampenzeit für Beschleunigungsaufbau (Nichtlinearer Slope)
Beschreibung | Der Parameter definiert die Beschleunigungsrampenzeit für den Aufbau der Beschleunigung P-AXIS-00001.
Parameter | getriebe[i].slope_profil.tr_beschl_zu
Datentyp | UNS32
Datenbereich | P-AXIS-00201 ≤ tr_beschl_zu ≤ MAX(UNS32)
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: µs | R,S: µs
Standardwert | 50000
Antriebstypen | ----
Anmerkungen | Die Rampenzeit kann im NC-Programm verändert werden. Die entsprechenden NC-Befehle sind in [PROG//Rampenzeitgewichtung (G132/G133/G134/G233/G338/G339) ] näher beschrieben. Der Standardwert für die Rampenzeitgewichtung kann mit P-CHAN-00073 festgelegt werden.