# ID 20997

Zu viele Kanalnummern programmiert.
Beschreibung | Die Anzahl der zulässigen Kanalnummern innerhalb der eckigen Klammern bei Verwendung des Befehls #SIGNAL bzw. #WAIT wurde überschritten. Lösungsvorschläge: Reduzierung der Kanalnummern innerhalb der eckigen Klammern, oder Aufteilung der Kanalnummern in mehrere Befehle.

Fehlerhaftes Beispiel:

#SIGNAL [ID44 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8 CH9 CH10 CH11 CH12 CH13 CH14]

Korrigiertes Beispiel:

#SIGNAL [ID44 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8]

#SIGNAL [ID44 CH9 CH10 CH11 CH12 CH13 CH14]

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Modifikation des NC-Programms.
Parameter | %1: | Oberer Grenzwert [-]
Anzahl der programmierten Kanalnummern
%2: | Oberer Grenzwert[-]
Anzahl der maximal zu programmierenden Kanalnummern
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.