# Option: Tiefpassfilter (P-AXIS-00506)

P-AXIS-00506 | Option: Tiefpassfilter
Beschreibung | Durch den Einsatz eines Tiefpassfilters kann die Schwingungsneigung evtl. besser unterdrückt werden. Weitere Informationen zum Tiefpassfilter siehe [FCT-A7].
Parameter | kenngr.distc.low_pass_filter_enable
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0: Ohne Tiefpassfilter 1: Tiefpassfilter aktiv
Achstypen | T, R
Dimension | T: ---- | R: ----
Standardwert | 0
Antriebstypen | SERCOS, Profidrive, CANopen
Anmerkungen | Weiterhin sind folgende Filterparameter für Ordnung und Grenzfrequenz erforderlich: P-AXIS-00507 und P-AXIS-00508

## Weiterführende Informationen

- Filterordnung (P-AXIS-00507)
- Filtergrenzfrequenz (P-AXIS-00508)