# ID 21303

Automatische Bestimmung des Vorschubkoppelfaktors ohne Anwahl nicht erlaubt.
Beschreibung | Bei der Programmierung der Spindelvorschubkopplung wurde das Schlüsselwort AUTO ohne ON oder OFF programmiert. Beispiel: Falsch: N10 G00 X0 Y0 Z0 N20 S[FEED_LINK AUTO]

:

N1000 M30

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern. Das Schlüsselwort AUTO darf nur in Kombination mit ON oder OFF programmiert werden. Beispiel: Richtig: N10 G00 X0 Y0 Z0 N20 S[FEED_LINK ON AUTO]

:

N1000 M30

Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.