# ID 50010

Fahrweg des Messsatzes zu klein.
Beschreibung | Bei der Verwendung der Kantenstoßfunktionalität G108 muss die Messhardware vor dem Einfahren in den ersten Bewegungssatz nach programmierter MNE_SNS M-Funktion initialisiert sein. Der Bewegungssatz ist für die Initialisierung der Messhardware zu kurz.

Für detaillierte Information über die Messfunktionalität G108 siehe [PROG// Kapitel: Das Kantenstoßen].

Reaktion | Klasse | 6 | Bewegungsstopp der Achsen.
Abhilfe | Klasse | 6 | Fahrweg im Messsatz prüfen; kurze Sätze können durch konturverändernde Funktionen wie WRK, Polynomüberschleifen auftreten.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.