# Maximale Geschwindigkeit (P-CHAN-00802)

P-CHAN-00802 | Maximale Geschwindigkeit
Beschreibung | Der Parameter definiert die maximale Geschwindigkeit, mit der ein Positionsoffset ausgefahren wird. Die Korrektur des Abstandes wird dynamisch bzgl. der maximalen Geschwindigkeit begrenzt, um die resultierende Anregung zu begrenzen.
Parameter | dist_ctrl[i].v_max (mit i=0)
Datentyp | SGN32
Datenbereich | 0 <= v_max < MAX(SGN32)
Dimension | [1µm/s bzw. 0.001°/s]
Standardwert | 5000
Anmerkungen | Verfügbar ab V3.1.3080.12 bzw. V3.1.3107.44