# ID 13407

Messstrecke in 3. Hauptachse ist nicht definiert @P6.
Beschreibung | Es wurde keine Messstrecke in der 3. Hauptachse definiert, oder der Wert ist 0.
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Definieren der Messstrecke beim Zyklusaufruf mit dem Parameter @P6.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm