# Erweiterte Kerberkennung für Zirkularsätze (P-CHAN-00284)

P-CHAN-00284 | Erweiterte Kerberkennung für Zirkularsätze (WRK)
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann die Kerberkennung auf Zirkularsätze erweitert werden. Erfasst werden dann alle Kombinationen von Linear- und Zirkularsätzen (LIN-LIN, LIN-CIR, CIR-CIR, CIR-LIN).
Parameter | trc_circular_kerf_masking
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0: Keine erweiterte Kerberkennung für Zirkularsätze (Standard). Mit G141/G140 wird die #TRC-Option KERF_MASKING implizit aktiviert bzw. deaktiviert. 1: Erweiterte Kerberkennung für Zirkularsätze aktiv. Die implizite Verknüpfung bei G141/ G140 entfällt.
Dimension | ----
Standardwert | 1 *
Anmerkungen | Die Verwendung dieses Parameters ist nur sinnvoll, wenn P-CHAN-00092 (wrk_im_kanal_vorhanden) mit TRUE belegt ist. * ab CNC-Version V3.01.3038 ist der Standardwert 1, bei kleinerer Versionsnummer ist der Standardwert 0.