# ID 120572

Gewichtungsfaktor für Ruck mit kinematischer Transformation größer als das zulässiges Maximum.
Beschreibung | Der in der Kanalliste angegebene HSC-Faktor für die Gewichtung des Rucks mit kinematischer Transformation P-CHAN-00142 (siehe hsc.gen.jerk_weighting_5ax in [0.1%]) ist zu groß angegeben.
Reaktion | Klasse | 1 | Warnung
Abhilfe | Klasse | 1 | Wert wird auf Maximalwert begrenzt.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [0,1%]
Angegebener Wert
%2: | Grenzwert [0,1%]
%3: | Korrigierter Wert [0,1%]
Fehlertyp |