# ID 20865

Bei aktiver Werkzeugradiuskorrektur dürfen 1. und 2. Hauptachse nicht am Achstausch beteiligt sein.
Beschreibung | Bei aktiver Werkzeugradiuskorrektur ist ein Achstausch mit Beteiligung der ersten und zweiten Hauptachse nicht zulässig.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Abwahl der WRK vor Achstausch mit 1. oder 2. Hauptachse.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.