# Referenzpunktfahrt nur mit Nocken (ohne Nullimpuls) (P-AXIS-00084)

P-AXIS-00084 | Referenzpunktfahrt nur mit Nocken (ohne Nullimpuls)
Beschreibung | Die Referenzposition wird durch das Fahren auf den Nocken ermittelt.
Parameter | kenngr.homing_without_zero_pulse
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0: Positionierung der Achse auf Schaltnocken mit der Berücksichtigung des Nullimpulses des Drehgebers (Standard-Wert). 1: Positionierung der Achse auf Schaltnocken ohne den Nullimpuls vom Drehgeber zu berücksichtigen (ungenau!).
Achstypen | T, R
Dimension | T: ---- | R:----
Standardwert | 0
Antriebstypen | ----
Anmerkungen | Weitere hardwarespezifische Einstellungen zum Thema Referenzieren mit Nocken siehe P-AXIS-00036 - P-AXIS-00039