# Parameter

Folgende Parameter sind für den Zyklusaufruf erforderlich:

Zyklusparameter | Beschreibung
@P2 | Innendurchmesser des Rings
@P14 (optional) | Antastwinkel der ersten seitlichen Messung in Bezug zur positiven X-Achse Voreinstellung = 0°
@P15 (optional) | Differenz des Antastwinkels zwischen den seitlichen Messungen Voreinstellung = 90°
@P33 (optional) | Überfahrbereich beim Messvorgang Voreinstellung = @P2/2