# Offset factor for absolute value in GX_XIST2 (P-AXIS-00450)

P-AXIS-00450 | Offset factor for absolute value in GX_XIST2 for additive encoder (PROFIDRIVE)
Description | If parameter P-AXIS-00447 is assigned the value 1, the offset factor for the absolute factor in GX_XIST2 must be entered in this parameter (P-AXIS-00450).
Parameter | antr.profibus.encoder[i].shift_abs_pos
Data type | SGN16
Data range | 0 … 24
Axis types | T, R, S
Dimension | T: ---- | R,S: ----
Default value | -1
Drive types | Profidrive
Remarks |