# ID 21203

Kanalparameter: Beim Synchronisationsmode MET_SVS oder MET_MOS muss Vorausgabezeit groesser/gleich NC-Zykluszeit sein.
Beschreibung | Bei M-/H-Funktionen mit dem Synchronisationsmode MET_SVS wird im Hochlauf bei der Prüfung der zugehörigen Vorausgabezeit P-CHAN-00070 / P-CHAN-00107 festgestellt, dass diese kleiner als die Zykluszeit ist.
Reaktion | Klasse | 1 | Steuerungshochlauf wird fortgesetzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | In den Kanalparametern Vorausgabezeit P-CHAN-00070 / P-CHAN-00107 vor nächstem Steuerungshochlauf für die entsprechende M-/H-Funktion prüfen und ändern. Während dem Hochlauf wird im Konfliktfall die Vorausgabezeit = Zykluszeit gesetzt und der Hochlauf fortgesetzt.
Parameter | %1: | Aktueller Wert
Nummer der M-/H-Funktion Kanalparameter: Beim Synchronisationsmode MET_SVS oder MET_MOS muss Vorausgabezeit größer/gleich NC-Zykluszeit sein. Bei M-Funktionen wird Mehrfach-ID 1 angezeigt Bei H-Funktionen wird Mehrfach-ID 2 angezeigt
%2: | Fehlerhafter Wert[-]
Fehlerhafte Vorausgabezeit
%3: | Korrigierter Wert [-]
Automatisch berichtigte Vorausgabezeit (= Zykluszeit)
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.