# ID 14345

Vorschubgeschwindigkeit ist nicht oder fehlerhaft definiert.
Beschreibung | Es ist keine bzw. eine ungültige Vorschubgeschwindigkeit (<=0) für die Bearbeitung bzw. das Eintauchen definiert.
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Parametrierung prüfen und Versorgungsparameter für die Vorschubgeschwindigkeit korrigieren.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert
Betroffenere Eingangsparameter @P__.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm