# ID 70529

Die Achse soll ueber eine Volumetrische Kompensation kompensiert werden, ist aber in einem Fehlerzustand.
Beschreibung | Eine Achse, die an einer Volumetrischen Kompensation beteiligt ist, soll mit einem Korrekturwert beaufschlagt werden, aber die Achseist in einem Fehlerzustand.
Reaktion | Klasse | 3 |
Abhilfe | Klasse | 6 | Reset der Steuerung
Parameter | %1: | ID der Volumetrischen Kompensation
%2: | logische Achsnummer
%3: | Kanalnummer
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.