# ID 21316

Tangentiales An- und Abwaehlen bei aktiver Inneneckanwahl nicht erlaubt.
Beschreibung | Bei aktiver Inneneckanwahl der Werkzeugradiuskorrektur (WRK) ist tangentiales An- bzw. Abwählen mit G05 nicht zulässig. Der verwendete Befehl G05 wird ignoriert. Beispiel: Falsch: N10 G238 :

N100 G41 G05

N110 G01 X100 F1000

:

N1000 M30

Richtig:

N10 G238

:

N100 G41

N110 G01 X100 F1000

:

N1000 M30

Reaktion | Klasse | 1 | NC-Programmbearbeitung wird fortgesetzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | Prüfen und modifizieren des NC-Programms. G05 entfernen.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Verwendete G-Funktion
Fehlertyp | -