# Advanced-Lifting

Dieses Verfahren wird empfohlen!

Begründung:

- Beim Advanced-Lifting kann eine größere Lifthöhe erreicht werden.
- Der Kollisionsschutz ist erhöht.
- Änderungen des Vorschubs oder des Bahnoverrides haben beim Advanced-Lifting keine negativen Auswirkungen auf die Lifthöhe.
- Beim herkömmlichen Lifting kann es hierbei zu einer Überlastung der Z-Achse kommen.

Ausnahme: Es wird Slope Typ 3 verwendet oder es wird aus technischen Gründen eine geringere Rechenzeit benötigt.

## Weiterführende Informationen

- Advanced-Lifting Eigenschaften
- Parametrierung
- Sonderfälle