# ID 13186

Nicht getastet
Beschreibung | Die Zielposition der Messfahrt wurde erreicht, aber es wurde nicht getastet.
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Prüfen ob die Tasterspitze innerhalb des Rings ist und ob der korrekte Wert für den Radius des Rings (@P1) eingegeben ist und diesen korrigieren.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm