# Unterdrückung eines rotatorischen CS-Offsets (P-CHAN-00144)

P-CHAN-00144 | Unterdrückung eines rotatorischen CS-Offsets beim Nachführbetrieb
Beschreibung | Bei aktivem Koordinatensystem (#CS ON[]) wird eine Rotation um die Z-Achse als Offset für die nachzuführende Achse beim automatischen Ausrichten und Nachführen berücksichtigt. Ist dies jedoch unerwünscht, so kann die Einrechnung des rotatorischen Koordinatensystemoffsets über den Parameter unterdrückt werden.
Parameter | suppress_cs_tracking_offset
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0: Rotatorischer Koordinatensystemoffset (#CS) wird in der Nachführsache berücksichtigt. 1: Rotatorischer Koordinatensystemoffset (#CS) word in der Nachführachse nicht berücksichtigt.
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen |