# ID 294005

Interpolationstakt Zeitueberwachung.
Beschreibung | DSE hat keinen Vorschub vom Grundsystem für diese Achse erhalten.
Reaktion | Klasse | 7 |

- Generatorischer Stop
- Verriegelung aller aktiven Kommandos.
- Ausgang „ALARM_STOP“ weist Signallevel 0 auf.

Abhilfe | Klasse | 6 |

- Steckverbindung zwischen DSE und MFC, sowie zwischen MFC und Motherboard auf einwandfreie Kontaktgabe prüfen.
- Sollte dies keiner Verbesserung bringen, dann DSE bzw. MFC austauschen.

Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.