# ID 110550

Änderung von P-AXIS-00426 erfordert Neustart der Steuerung.
Beschreibung | Es wurde versucht den Parameter antr.reference_check.element_name (P-AXIS-00426) über Listenaktualisierung oder den NC-Befehl #MACHINE DATA[ ]zu ändern, dies ist nicht möglich.
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe der Warnung, der neue Wert wird nicht übernommen.
Abhilfe | Klasse | 1 | Geänderte Konfiguration abspeichern und Steuerung neu starten.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse
%2: | Aktueller Wert [-]
Neuer Wert von P-AXIS-00426.
%3: | Korrigierter Wert [-]
Aktueller Wert von P-AXIS-00426.
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.