# ID 294051

I2T-Monitoring: Strombelastung der Motorleitung ist wieder unter 100 Prozent.
Beschreibung | Die Strombelastung der Motoleitung ist wieder auf unter 100 Prozent gesunken.
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warnung.
Abhilfe | Klasse | 1 | -
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
%2: | Antriebstyp [-]
Antriebstyp der Achse.
%3: | Aktueller Wert [0,1%]
Aktuelle Strombelastung der Motorleitung.
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.