# Beispiel mit MEP_MOS und MET_MOS

Bei diesen M/H-Funktionen berechnet die CNC den erforderlichen Ausgabezeitpunkt über den vorgegebenen Weg- oder Zeitparameter. Dazu erfolgt intern eine Look-Ahead Profilplanung. Das zugrundeliegende Berechnungsmodell kann über P-CHAN-00209 eingestellt werden.

Über P-CHAN-00274 kann der Look-Ahead (Vorausschau Ausgabeposition) bzgl. der Satzanzahl vergrößert werden.

Vorgezogene Ausgabe der M-Funktion gemäß Weg- oder Zeitangabe. Ohne Synchronisation, müssen aber wie alle MOS M/H-Funktionen von der PLC gelesen werden!

Initialisierung in der Kanalparameterliste

# Festlegung der M-Funktionen und Synchronisationsarten

# ======================================================

:

m_synch[96] 0x00100000 MEP_MOS

m_synch[97] 0x00200000 MET_MOS

#

# Einstellung Vorausgabezeit/-weg mit MET_MOS, MEP_MOS

# =======================================================

m_pre_outp[96] 100000 in 0.1 um

m_pre_outp[97] 40000 in us

## Programmierbeispiel

MEP_MOS und MET_MOS

N10 G01 X10 G90 F5000

N20 X20

N30 X30

N40 X40

N50 M96 (M96 MEP_MOS m_pre_outp = 250000,)

(oder MET_MOS m_pre_outp = 300000us)

N55 X80

N60 X0

M30

Abb.: Synchronisationsart MET_MOS und MEP_MOS