# Fehlermeldungsausgabe bei Nachlauf der Handbetriebsachsen (P-CHAN-00437)

P-CHAN-00437 | Fehlermeldungsausgabe bei Nachlauf der Handbetriebsachsen
Beschreibung | Dieser Parameter dient zur Diagnose und Unterdrückung von Fehlverhalten im Handbetrieb. Bei gesetztem Parameter wird eine Fehlermeldung erzeugt, wenn sich Handbetriebsachsen zum Deaktivierungszeitpunkt des Handbetriebs (Abwahl mit ‚G202‘ oder ‚Bewegung fortsetzen‘) noch bewegen.
Parameter | err_outp_manual_mode_move
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0: Nachlaufende Handbetriebsachse wird nach Abwahl gebremst. 1: Bei Abwahl einer nachlaufenden Handbetriebsachse wird diese gestoppt und eine Fehlermeldung ausgegeben.
Dimension | ---- |
Standardwert | 0
Anmerkungen | Im Normalbetrieb können Handbetriebsachsen auch zum Deaktivierungszeitpunkt noch fahren, wenn sie kurz zuvor vom Bediener beauftragt worden sind.