# Beschleunigung für Rückinterpolation nach Nachführbetrieb (P-AXIS-00760)

P-AXIS-00760 | Beschleunigung für Rückinterpolation nach Nachführbetrieb
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann die Beschleunigung, mit der beim Beenden des Nachführbetriebes an die Anwahlposition des Nachführbetriebes zurückinterpoliert wird, eingestellt werden. Falls dieser Parameter nicht belegt wird, oder den Wert Null hat, wird der Wert von P-AXIS-00011 als Beschleunigungswert verwendet.

Falls für den Parameter ein Wert größer als P-AXIS-00008 eingestellt wird, wird eine Warnung mit ID 110651 ausgegeben und der Wert auf P-AXIS-00008 begrenzt.

Parameter | getriebe[i].a_pos_corr_tracking
Datentyp | UNS32
Datenbereich | [0 … P-AXIS-00008]
Achstypen | T, R
Dimension | T: mm/s^2 | R: °/s^2
Standardwert | 0
Antriebstypen | ----
Anmerkungen |