# Filter – Ordnung (P-AXIS-00736)

P-AXIS-00736 | Ordnung des Filters der Zusatzschnittstelle
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird die Ordnung des Filters angegeben. Weiter ist dieser Parameter ein Wert, mit dem der Abfall des Frequenzganges (Abfall = -order x 20 dB/Dekade.) ausgedrückt wird. Der Wert order = 0 bedeutet: kein Filter zugeschaltet.
Parameter | lr_param.add_interface.filter[i].order
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 0 < order < 6 für Tiefpass-, Hochpass- und Allpassfilter 0 < order < 3 für Bandpass- und Bandstoppfilter order = 0 oder <= 1 für PT1-Filter order = 0 oder <= 1 für PT2-Filter
Achstypen | T, R, S
Dimension | T:---- | R,S: ----
Standardwert | 2
Antriebstypen | ----
Anmerkungen | Für die Filtertypen PT1, PT2 und TIME_DELAY muss lediglich eine Ordnung < 1 angegeben werden um den Filter zu aktivieren. Die Entsprechende Ordnung wird intern bestimmt.