# ID 50569

WCS Transformation mit aktueller Achskonfiguration nicht möglich.
Beschreibung | Die Anzeige von W0 Koordinaten ist angewählt P-CHAN-00145. Bei der aktuell ausgewählten kinematischen Struktur ist die kinematische Transformation nicht möglich. Es ist eine unzulässige Achskonfiguration mit zu wenigen oder lückenden Achsen aktiv.

Weitere Informationen zu kinematischen Transformationen und W0 Anzeigedaten siehe [KITRA]

Reaktion | Klasse | 1 | Deaktivierung der W0 Anzeigefunktion.
Abhilfe | Klasse | 1 | Korrekte Achskonfiguration herstellen.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Aktuell angewählte Kinematik ID.
%2: | Aktueller Wert [-]
Achsindex der fehlenden Achse.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.