# ID 110140

Eilganggeschwindigkeit für Betriebsart "TIPPBETRIEB" überschreitet Grenzwert.
Beschreibung | Bei Handbetrieb in der Betriebsart „Tippbetrieb „wird die Eilganggeschwindigkeit über den Parameter P-AXIS-00210 festgelegt. Die Eilganggeschwindigkeit P-AXIS-00210 wird auf den zulässigen Maximalwert gesetzt.
Reaktion | Klasse | 1 | Keine.
Abhilfe | Klasse | 1 | P-AXIS-00210 kleiner als Maximalwert setzen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
%2: | Aktueller Wert [1µm/s bzw. 0,001°/s]
Aktuelle Eilganggeschwindigkeit P-AXIS-00210.
%3: | Oberer Grenzwert [1µm/s bzw. 0,001°/s]
Maximal zulässige Geschwindigkeit.
%4: | Korrigierter Wert [1µm/s bzw. 0,001°/s]
Korrigierte Eilganggeschwindigkeit P-AXIS-00210.
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.