# Fehlerausgabe bei Abbruch (P-AXIS-00715)

P-AXIS-00715 | Fehlerausgabe bei Abbruch durch Reset
Beschreibung | Dieser Parameter legt fest, ob bei einem CNC Reset während Fahren auf Festanschlag die Fehlermeldung P-ERR-70549 ausgegeben wird.
Parameter | antr.fixed_stop.error_on_abort
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0 / 1
Achstypen | T, R
Dimension | T: - | R: -
Standardwert | 1
Antriebstypen | SERCOS, CANopen
Anmerkungen |