# ID 110617

Das Prozessdatum für das 'probing_command_start' signal wurde nicht in den zyklischen Prozessdaten gefunden.
Beschreibung | Bei der Konfiguration der SERCOS-Echtzeitsteuersignale für das Signal 'Kommando Start Messen' wurde das in P-AXIS-00699 eingetragene Prozessdatum nicht in den konfigurierten Eingangsprozessdaten gefunden.
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Fehlermeldung, die Achsparameter P-AXIS-00118 (Messachse) sowie P-AXIS-00098 (kasto_achse) werden zurückgesetzt, um die Durchführung einer Messfahrt bzw. Kantenstoßen mit einem unvollständig konfigurierten Messtaster zu verhindern.
Abhilfe | Klasse | 1 | P-AXIS-00699 korrigieren.
Parameter | %1: |
Log. Achsnummer
%2: |
Fehlerhafter Wert von P-AXIS-00699
%3: |
Antriebstyp
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.