# Befehle in der ausgelassenen Kontur

Sind zusätzliche NC-Befehle in der ausgelassenen Kontur programmiert, dann werden diese an der Unterbrechungsstelle ausgeführt.

## Ausgabeort von M-Funktionen

M-Funktionen, die in der gleichen NC-Zeile wie das Ende der Abkürzung programmiert sind (Fall A), werden ebenso an der Unterbrechungsstelle ausgegeben wie M-Funktionen innerhalb des ausgelassenen Bereiches (Fall B).

Wird durch Vorausgabe der M-Funktion diese in den auszulassenden Bereich verschoben, so wird diese ebenfalls an der Unterbrechungsstelle ausgegeben (Fall C).

(Fall A: Auszug aus NC-Programm)

N200 X100 (einfaches Restweg verwerfen)

N210 Y70 M7

(Fall B:Auszug aus NC-Programm)

N200 X100 (einfaches Restweg verwerfen)

N210 M7

N220 Y70

(Fall C: Auszug aus NC-Programm)

N200 X100 (einfaches Restweg verwerfen)

( M7 soll vor Erreichen von Y70 ausgegeben werden)

N210 Y70

N220 M7 (Mit Vorausgabe der M-Funktion)

## Programmierbeispiel

Zusätzlicher Befehl innerhalb der Abkürzung

%ddtg8

N00 …

N10 X100 ;unterbrechen und Restweg verwerfen

N15 M48

N16 P1=1

N17 #TIME 10

N20 Y100

N30 X90 Y110

M30

Abb.: Zusätzlicher Befehl innerhalb des verworfenen Restweges