# ID 70491

Die Volumetrische Kompensation kann nicht aktiviert/deaktiviert werden, da sie entweder nicht konfiguriert oder in einem Fehlerzustand ist.
Beschreibung | Die Volumetrische Kompensation kann nicht aktiviert werden, da sie entweder nicht konfiguriert oder in einem Fehlerzustand ist.
Reaktion | Klasse | 3 |
Abhilfe | Klasse | 6 | Fehlerursache beseitigen, Reset oder Neustart der Steuerung
Parameter | %1: | Index der Kompensation [-]
ID der Volumetrischen Kompensation
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.