# Kanalparameter

P-CHAN-00410 | Kontextinformation des GEO-Tasks
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird die Kontextinformation des Tasks GEO angegeben.
Parameter | schedule.context.geo bzw. twincat.context.geo
Datentyp | UNS32
Datenbereich |
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen | Unter TwinCAT wird dieser Parameter automatisch belegt.

P-CHAN-00411 | Kontextinformation des SDA-Tasks
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird die Kontextinformation des Tasks SDA angegeben.
Parameter | schedule.context.sda bzw. twincat.context.sda
Datentyp | UNS32
Datenbereich |
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen | Unter TwinCAT wird dieser Parameter automatisch belegt.