# ID 21980

Hauptspindel in NC-Kanal eingewechselt. Umdrehungsvorschub ohne Hauptspindel nicht moeglich.
Beschreibung | Bei aktivem Umdrehungsvorschub G95 ist keine Hauptspindel vorhanden, da sie in den CNC-Kanal als Bahnachse eingetauscht ist. Nachdem die Hauptspindel mit #CAX oder #PUT/#CALL AX in den NC-Kanal eingetauscht wird, muss der Umdrehungsvorschub abgewählt werden (G94) oder alternativ eine andere Hauptspindel (#MAIN SPINDLE) angewählt werden:

Fehlerhaftes Beispiel:

N010 G95

N020 #CAX[S]

N030 G01 X100 F1.5

Korrigiertes Beispiel:

N010 G95 F1.5

N020 #CAX[S]

N030 G94 G01 X100 F1000

oder

N010 G95 F1.5

N020 #CAX[S]

N030 #MAIN SPINDLE[S2]

N030 G01 X100 F1.5

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm korrigieren
Parameter | %1: |
Logische Achsnummer P-CHAN-00051 der aktuellen Hauptspindel
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.