# Verzögerte HSC-Anwahl (P-CHAN-00217)

P-CHAN-00217 | Verzögerte HSC-Anwahl bei Konturversplinung
Beschreibung | Für bestimmte Bearbeitungstechnologien in Verbindung mit NC-Programmen aus einem Postprozessor kann es von Vorteil sein, den ersten Bewegungssatz einer HSC-Kontur (z.B. Anfahrsatz) nach #HSC ON [BSPLINE] immer unverändert beizubehalten. Dadurch wird die Versplinung der Kontur um einen Bewegungssatz verzögert.

Ab CNC-Version V3.1.3080.09 ist dies auch für #HSC ON[SURFACE] möglich.

Parameter | hsc.gen.on_delay_output_one_block
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0: Erster Bewegungssatz nach HSC-Anwahlsatz wird für die Versplinung verwendet. 1: Erster Bewegungssatz nach HSC-Anwahlsatz wird nicht für die Versplinung verwendet. Die HSC-Anwahl erfolgt nach dem ersten nachfolgenden Linear- oder Zirkularsatz.
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen |