# CNC-Objekte

Name | ssfk activated
Beschreibung | Mit diesem Objekt kann gelesen werden, ob die Spindelsteigungsfehlerkompensation (SSFK) über P-AXIS-00175 aktiviert ist.
Task | GEO (Port 551)
Indexgruppe | 0x120300 | Indexoffset | 0x<AID>0038
Datentyp | BOOLEAN | Länge | 1
Attribute | read | Einheit | [-]
Anmerkungen |

Name | LSEC::active
Beschreibung | Mit diesem Objekt kann gelesen werden, ob die Spindelsteigungsfehlerkompensation, aktiv ist. Dies bedeutet, dass alle Voraussetzungen, wie Achse ist referenziert und alle erforderlichen Freigaben vorhanden sind, erfüllt sein müssen. Spindelsteigungsfehlerkompensation (SSFK) - (engl. landscrew error compensation - LSEC)
Task | GEO (Port 551)
Indexgruppe | 0x120300 | Indexoffset | 0x<AID>00D0
Datentyp | BOOLEAN | Länge | 1
Attribute | read | Einheit | [-]
Anmerkungen |

Name | LSEC::epsilon
Beschreibung | Mit diesem Objekt kann die Änderung des Korrekturwerts der Spindelsteigungsfehlerkompensation im aktuellen Takt gelesen werden. Spindelsteigungsfehlerkompensation (SSFK) - (engl. landscrew error compensation - LSEC)
Task | GEO (Port 551)
Indexgruppe | 0x120300 | Indexoffset | 0x<AID>001C
Datentyp | SGN32 | Länge | 4
Attribute | read | Einheit | [Incr.]
Anmerkungen |

Name | LSEC::sum epsilon
Beschreibung | Mit diesem Objekt kann bei der Spindelsteigungsfehlerkompensation der aktuelle Korrekturwert, also die Summe aller Korrekturwert, gelesen werden. Spindelsteigungsfehlerkompensation (SSFK) - (engl. landscrew error compensation - LSEC)
Task | GEO (Port 551)
Indexgruppe | 0x120300 | Indexoffset | 0x<AID>001D
Datentyp | SGN32 | Länge | 4
Attribute | read | Einheit | [Incr.]
Anmerkungen |